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Гидроизоляционный расширяющийся жгут «ГИДРОФЕСТ» применяется в местах прохода инженерных коммуникаций и металлоконструкций через бетон, в местах стыка свай и фундаментных балок и перекрытий, а также на горизонтальных и вертикальных поверхностях конструкционных швов бетонных стен и перекрытий при монолитном строительстве. Расширяющийся жгут «ГИДРОФЕСТ» предназначен, в том числе, для применения, как в условиях гидростатического давления (воздействия). Может применяться при строительстве резервуаров для питьевой воды. Экологическая безопасность подтверждена санитарно -эпидемиологическим заключением ФГУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге». При гидратации гидроизоляционный шнур «ГИДРОФЕСТ» заполняет пространство, включая трещины и микротрещины вокруг.
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Рис. 1. Гидратация жгута «ГИДРОФЕСТ» в ограниченном пространстве


Бетонные поверхности должны быть сухими, очищенными от пыли, грязи, песка и т.п. Допускается укладка «ГИДРОФЕСТА» на влажную бетонную поверхность, но при этом период времени до заливки свежего бетона должен быть не более 12-ти часов. 
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Рис. 2. Пример гидроизоляции приямка лифтовой шахты
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Рис. 3а. Гидроизоляция мест прохождения инженерных коммуникаций
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Рис. 3б. Гидроизоляция мест прохождения инженерных коммуникаций
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Рис. 4. Укладка матов «ВОДОУПОР» на вертикальную стену и использование жгутов «ГИДРОФЕСТ» для изоляции стыков бетонных плит
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Рис. 5. Гидроизоляция отдельных конструкций, проходящих через стену
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Рис. 6. Использование жгутов «ГИДРОФЕСТ» при гидроизоляции тоннелей
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Рис. 7. Гидроизоляция подземных сооружений
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Рис. 8. Установка жгута «ГИДРОФЕСТ» в монолитных бетонных конструкциях
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Рис. 9. Установка жгута «ГИДРОФЕСТ» на фундаментных сооружениях
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Рис. 10. Установка жгута «ГИДРОФЕСТ» при заливке стен
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Рис. 11. Установка жгута «ГИДРОФЕСТ» на нестандартных поверхностях
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	Рис. 12а. Установка жгута «ГИДРОФЕСТ» по окружности сваи
	Рис. 12б. Установка жгута «ГИДРОФЕСТ» на металлической двутавровой балке
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Рис. 13 Установка жгута «ГИДРОФЕСТ» для уплотнения швов фундаментных конструкций
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Рис. 14. Установка жгута «ГИДРОФЕСТ» в типичных строительных конструкциях
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